# $Id$
#
INCLUDEDEF=physiq.def
INCLUDEDEF=gcm.def
INCLUDEDEF=orchidee.def
INCLUDEDEF=output.def
INCLUDEDEF=config.def
## Type de calendrier utilise
## valeur possible: earth_360d (defaut), earth_365d, earth_366d
calend=_calend_
## Jour de l etat initial ( = 350  si 20 Decembre ,par expl. ,comme ici )
dayref=_dayref_
##  Annee de l etat  initial (   avec  4  chiffres   )
anneeref=_anneeref_
## Nombre de jours d integration
nday=_nday_
## Remise a zero de la date initiale
raz_date=_raz_date_
## periode de sortie des variables de controle (en pas)
iconser=240
## periode d ecriture du fichier histoire (en jour)
iecri=1
## flag de sortie dynzon
ok_dynzon=n
## periode de stockage fichier dynzon (en jour)
periodav=_periodav_
## activation du calcul d equilibrage de charge
adjust=_adjust_
## activation du filtre fft
use_filtre_fft=y
## niveau d impression de controle
prt_level=0
###
### Informations sur la configuration utilisee
###
### type_ocean = force / slab  /couple
type_ocean=couple
### version_ocean = nemo / opa8
version_ocean=nemo
### activation passage courants surface ocean-glace
cpl_current=y
### VEGET= y si ORCHIDEE, =n si bucket
VEGET=y

